**Driver pour cartes arduino-like**

Certaines équipes seront dotées au départ ou en cours de projet d'une carte clone de l'arduino méga ou uno officielle. Pour l'utiliser (s'il ne fonctionne pas directement), vous devez suivre la procédure simple suivante :

* Installez le driver de la carte en exécutant l’un des exe suivant suivant votre environnement :
  + Windows : "CH341SER (driverpourArduino)-windows.EXE"
  + Mac : CH341SER\_MAC.zip

Avec ces patch, normalement ça marche (essayez éventuellement plusieurs port usb sur votre pc).